# 附件1-机房搬迁及建设技术参数及要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** |  | **项目名称** | **技术参数** | **数量** | **单价（单位：元）** | **小计（单位：元）** |
| 1 | 机房搬迁及建设 | 400万高清半球 | 像素：400万镜头：2.8-12mm供电方式：DC12V/POE采集芯片尺寸：性能指标;无线标准:IEEE802.11b;802.11g;802.11n、频率范围:2.4GHz~2.4835GHz、信道带宽:支持20/40MHz、安全:64/128-bit WEP;WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK;WPS、传输距离:50米(无遮挡无干扰;因环境而异) | 1台 |  |  |
| 2 | 200万高清红外摄像头 | 像素：200万镜头：2.8-12mm供电方式：DC12V/POE采集芯片尺寸：性能指标;无线标:IEEE802.11b;802.11g;802.11n、频率范围:2.4GHz~2.4835GHz、信道带宽:支持20/40MHz、安全:64/128-bit WEP;WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK;WPS、传输距离:50米(无遮挡无干扰;因环境而异) | 2台 |  |  |
| 3 | 设备搬移 | 投影设备2套迁移（含拆卸和安装），电脑桌65套，135部电脑，从一号楼3层机房搬移到2号楼4层；包含拆机搬移到新机房，放到指定座位并安装到位，1号楼4层会议室多媒体设备：话筒，音箱，音控等设备迁移到2号楼五层会议室。调试到电脑可以运行状态。 | 1项 |  |  |
| 4 | 强电布线 | 所有电脑强电布线及线槽，包含电线及空开； | 130点 |  |  |
| 5 | 网络布线 | 所有电脑网络线引出，及线槽安装；含超五类网络线 | 2间 |  |  |
| 6 | 路由器 | 无线路由器 | 1台 |  |  |
| 7 | 监控布线 | 拆移7个摄像头并安装到指定位置，安装新增设的3个摄像头，整体施工费用及所用到的摄像头支架； | 1项 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **总报价：**  |